Заборы на винтовых сваях

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожные Знаки» (ООО «ДОРЗНАКИ») предлагает вам винтовые сваи собственного изготовления!

Наши сваи изготавливаются из качественных материалов, что гарантирует их прочность, долговечность и устойчивость к нагрузкам. Винтовые сваи применяются в качестве фундаментов заборов, беседок, террас, складских и вспомогательных сооружений, дачных домов и других объектов, обеспечивая быстрый монтаж и надежность эксплуатации. Сваи изготавливают из стальных оцинкованных труб различных диаметров (толщина стенки 3 мм) и литых наконечников, что обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации.

Оцинкованные сваи обладают целым рядом преимуществ. Они защищены от негативного воздействия содержащейся в грунте влаги. Это значительно продлевает эксплуатационный срок свайно-винтового фундамента. 

Наши преимущества:

✔ Собственное производство винтовых свай.

✔ Высокое качество, оцинкованные изделия служат более 100 лет.

✔ Доступные цены – без переплат посредникам.

✔ Различные диаметры и длины свай – под любые задачи.
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Для забора из профнастила подходят сваи:
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 дм 76мм длина 1,5м
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дм 76 мм длина 2м
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Для 3D забора подходят данные сваи:
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дм 57мм длина 1,5м
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дм 57мм длина 2м
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Для забора из сетки рабица подходят сваи:
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дм 57мм длина 1,5м
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дм 57мм длина 2м

